***Bomba circuladora para sistemas de calefacción, marca WILO (Alemania),***

***Modelo TOP S 50-07.***



Bomba circuladora de rotor húmedo para el montaje directo en tubería.

Conmutación de 3 velocidades.

Con pilotos indicadores de funcionamiento y fallo, contactos libres de tensión para una indicación general de fallos externa y una indicación electrónica del sentido de giro del motor.

Rango de temperatura del agua -20ºC a + 130°C.

Emisión sonora menor a 50 Db.

Reducido consumo eléctrico.

Presión de trabajo hasta 10 Bar.